\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{array}
%\usepackage{multicolumn}
\pagestyle{empty}
\setlength{\topmargin}{-1.54cm}
\setlength{\oddsidemargin}{-1cm}
\setlength{\evensidemargin}{-1cm}
\setlength{\textwidth}{17.5cm}
\setlength{\textheight}{25.5cm}
\def\commonWidth{0.09\textwidth}
\def\longWidth{0.6\textwidth}
\begin{document}
%
%\valign to\vsize{\tabskip=0pt plus1fil #\vfill & \tabskip=0pt #\hfil\cr
%
% Hlavicka faktury
%
\begin{center}
{\huge \bf Time Sheet of External Worker} 
\end{center}
%\tabskip=2em plus 5em
%\halign to\hsize{\tabskip=0pt plus1fil #\hfil 
%& \tabskip=0pt #\hfil 
%& \tabskip=0pt #\hfil 
%& \tabskip=0pt #\quad\cr
\begin{tabular}{>{\centering\arraybackslash}m{\commonWidth}>{\arraybackslash}m{\longWidth}>{\arraybackslash}m{\commonWidth}>{\arraybackslash}m{\commonWidth}}
area: & {\bf Technical Developing of ŠkodaAuto} & period:&{\bf } \cr 
& & department:&{\bf FIE} \cr 
\end{tabular}
%\noalign{\medskip\hrule height 1.8pt\smallskip\hrule\smallskip}}
%\halign to\hsize{\tabskip=0pt \hfil# &\tabskip=0pt plus1fil #\hfil & 
%\tabskip=0pt \hfil # & \tabskip=2em plus 5em #\hfil\cr
%\noalign{\bigskip\bigskip}
\vskip 0.5cm	
%
% Hlavni time sheeetu
%
\scriptsize
\begin{tabular}{|>{\centering\arraybackslash}m{\commonWidth}|>{\centering\arraybackslash}m{\longWidth}|>{\centering\arraybackslash}m{\commonWidth}| >{\centering\arraybackslash}m{\commonWidth}|}
\hline 
{\bf date} &{\bf job description} & {\bf effort} & \bf{wks load} \cr
\hline 
1.10.2018&(DSW) gcc-4.9: mipsel-linux-g++ patrně ignoruje volbu  --sysroot. Snaha oi build gcc s parametrem --with-sysroot - Neúspěšně (configure --with-sysroot=/opt/cross/mipsel-linux vede na cc1: error: no include path in which to search for stdc-predef.h, The directory that should contain system headers does not exist:, /opt/cross/mipsel-linux/usr/include ), (DSW) Build FW s gcc-4.9. sysroot=/opt/cross/mipsel-linux vede na The C compiler \"/opt/cross/bin/mipsel-linux-gcc\" is not able to compile a simple test program.cannot find /lib/libc.so.6. Originálnl sysroot (glibc-2.17) pak vede na na chybu linkeru  .&8& - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr8.10.2018&(LDW) podrobné studium netioDaemono/outles.c - sepnutí zásuvek v rámci deatachovaného vlákna.&4& - - - - -\cr9.10.2018&(LDW) analýza ping.c, studium LUA C api https://www.lua.org/pil/24.html.&8& - - - - -\cr10.10.2018&(LDW) vytvoření beep.c na základě ping.c Myšlenka je použít vlákno, které poběží stejnou dobu jako bude aktivní beeper..&8& - - - - -\cr11.10.2018&(LDW) beep.c -  dokončení a začlenění do Eventeru. Po nahrání do netia dochází k pravidelnému restartování Netia..&8& - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr15.10.2018&(LDW) Pípání funguje. Příkaz má bohužel za následek restart Eventeru. Přidán callback pro BeepOn, BeepOff  zatím není možné ověřit (pád Eventeru to znemožňuje).&8& - - - - -\cr16.10.2018&(LDW) Nalezena chyba způsobující pád Eventeru. Callback je funkční. Z důvodu odlišného chování driveru zakácáno používat count=0..&8& - - - - -\cr17.10.2018&(LDW) Beeper funguje i s callbackem, otestováno a provedeny malé opravy (offTime omezeno na >0, opravy log. hlášek). Implementace a test funkcí ledOn, ledOff a ledBlink.&8& - - - - -\cr18.10.2018&(LDW) daemonButtonListener - přechod z vteřinového čítače na mikrosekundový, bohužel zatím tlačítka nefunguijí. Snaha nalézt, kde nastavit IPCORDER\_ERROR\_LOGLEVEL na 4, aby byly vidět debug hlášky. .&4& - - - - -\cr19.10.2018&(LDW) zjištěno, že kromě IPCORDER\_ERROR\_LOGLEVEL je potřeba nastavit i DLEVEL\_CORE, DLEVEL\_EVENTER, DLEVEL\_SESS. Bohužel mám problémy s propagováním těchto změn do /ipcorder/etc/ipcorder.conf z ipcorder/core/sysconfig/etc/ipcorder.conf.cmake.&5& - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & - - - - -\cr- - - - -&- - - - - - - - - - - - - - - & - - - - - & 
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{}&&\cr
%\cline{1-3}
\multicolumn{2}{|l|}{\bf working time, inclusive of overtimes:}&{\bf }& \\
\multicolumn{2}{|l|}{}&&\cr
%\cline{2-2}
\hline
\end{tabular}
\vskip 2mm
\noindent
{\bf Legend: }

\vskip 4mm
\normalsize
%
% Podpisy
%
%\tabskip=2em plus 5em
%\halign to\hsize{\tabskip=0pt plus1fil \quad\hfil#\hfil 
%& \tabskip=0pt \hfil#\hfil\quad\cr

\setlength{\unitlength}{1mm}

\begin{tabular}{>{\arraybackslash}m{2.2cm}>{\arraybackslash}m{6cm}>{\arraybackslash}m{10cm}}
edited by: &{\bf Pavel Štemberk} &

\begin{picture}(100,10)(0,0)
\linethickness{0.5pt}
\put(0,0){\line(1,0){60}}
\put(0,10){\line(1,0){60}}
\put(0,0){\line(0,0){10}}
\put(60,0){\line(0,0){10}}
\end{picture}
\cr
ext. partner: & {\bf HW group s.r.o. } &\cr
team leader: & {\bf Jaroslav Červinka} & 
\begin{picture}(100,10)(0,0)
\linethickness{0.5pt}
\put(0,0){\line(1,0){60}}
\put(0,10){\line(1,0){60}}
\put(0,0){\line(0,0){10}}
\put(60,0){\line(0,0){10}}
\end{picture}

\cr
\end{tabular}



\end{document}
